**Рабочие среды:**

Тепло сетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.

**Технические характеристики:**

**- Макс. температура (Т) град.:** до +200

**- Мин. температура (Т) град.:** до -60

**- Материал корпуса:** Бесшовная сталь 09Г2С

**- Герметичность:** Класс «А» ГОСТ Р54808-2011

**- Присоединительные размеры фланцев:** ГОСТ Р54432-2011

**- Ресурс:** Не менее 10 000 циклов

**- Полный срок службы:** Не менее 25 лет

**- Гарантийный срок:** 3 года

**Размеры:**

**- DN (номинальный проход):** 80 мм

**- D2 (реальный проход):** 63 мм

**- Строительная длинна:** 280 мм

**- Количество болтов:** 4 шт (М16)