Класс товара Полупрофессиональный

Напряжение 220 В

Max мощность 7.8 кВт

Min ток 10 А

Max ток 220 А

Режим работы DC

Диаметр электр/провол 2-5/- мм

Мин. диаметр электрода 2 мм

ПВ на максимальном токе 70 %

Степень защиты IP21

Наличие сетевой вилки есть

Min входное напряжение 140 В

Разъем для сварочного кабеля DX25

TIG сварка нет

Длина проводов 2+1.2 м

Рабочая температура окружающей среды от -10 до +40 °С

Форсаж дуги нерегулируемый

Горячий старт нерегулируемый

Сертификат Накс нет

Напряжение холостого хода 85 В

Наличие цифрового индикатора сварочного тока нет

Наличие синергии нет

Антизалипание да

Дисплей нет

С пуско-зарядным устройством нет

Кейс нет

Габариты без упаковки 270х170х120 мм

Вес нетто 4.12 кг