Тип двигателя щеточный

Тип хвостовика sds-plus

Мощность 780 Вт

Количество режимов 3

Max сила удара 2.4 Дж

Реверс поворотом щеток

Max диаметр сверления буром (бетон) 24 мм

Max диаметр сверления коронкой (бетон) 54 мм

Плавный пуск нет

Длина кабеля 4 м

Сверлильный патрон в комплекте нет

Вес нетто 2.6 кг

Габариты без упаковки 370х84х214 мм

Сила удара 2.4 Дж

Частота вращения шпинделя 0-1100 об/мин

Регулировка частоты вращения есть

Частота ударов 0-4500 уд/мин

Мах диаметр сверления (дерево) 32 мм

Max диаметр сверления (металл) 13 мм

Max диаметр сверления коронкой (кирпич) 50 мм

Max диаметр сверления буром (кирпич) 24 мм

Предохранительная муфта да