Тип шведский (рычажный)

Угол губок 90 град

Номер ключа №4

Размер min нет мм

Размер max 103 мм

Размер min 1 дюйм

Размер max 3 1/2 дюйм

Материал рабочей части CrV

Материал рукояти CrV

Диэлектрическое покрытие нет

Вид дюймовый