Тип шведский (рычажный)
Угол губок 90 град
Номер ключа №2
Размер min нет мм
Размер max 55 мм
Размер min 3/4 дюйм
Размер max 2 дюйм
Материал рабочей части CrV
Материал рукояти CrV
Диэлектрическое покрытие нет
Вид дюймовый
