п двигателя щеточный

Тип хвостовика sds-plus

Мощность 800 Вт

Количество режимов 3

Max сила удара 2.4 Дж

Реверс электронный

Виброзащита нет

Max диаметр сверления буром (бетон) 24 мм

Плавный пуск есть

Длина кабеля 4 м

Морозоустойчивый кабель есть

Уровень звуковой мощности 100.5 дБ

Уровень звукового давления 89.5 дБ

Сверление бетон: значение вибрационной эмиссии ah,HD

13.62 м/с²

Сверлильный патрон в комплекте нет

Вес нетто 2.8 кг

Сила удара 2.4 Дж

Частота вращения шпинделя 0-1500 об/мин

Регулировка частоты вращения есть

Частота ударов 0-4500 уд/мин

Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм

Max диаметр сверления (металл) 13 мм

Max диаметр сверления коронкой (кирпич) 50 мм

Max диаметр сверления буром (кирпич) 24 мм

Предохранительная муфта да