Тип закрытые
Тип вентиляции прямая
Герметичные нет
Панорамное стекло да
Вид носоупора мягкий
Материал линзы поликарбонат
Материал оправы/корпуса поликарбонат
УФ-защита нет
Защита от летящих частиц да
Защита от паров и брызг да
Цвет линзы прозрачный
Цвет оправы прозрачный
Стекло, стойкое к царапинам да
Антизапотевающее покрытие да
Покрытие защитного стекла против царапин и запотевания
Название защитного покрытия AS AF
Вес нетто 0.06 кг
