Тип ручной опрессовщик

Вид для специализированных работ

Для повышения давления нет

Ротор сухой

Объем бака 10.5 л

Испытательное давление 59.2 бар

Соединение к трубопроводу внешняя G1/2

Рабочая жидкость вода

Мах температура жидкости 50 °С

Габариты без упаковки 330х160х400 мм

Вес нетто 4.2 кг

Класс товара Бытовой

Материал корпуса алюминий/сталь