Тип шведский (рычажный)

Угол губок 90 град

Длина 330 мм

Номер ключа №1

Ширина захвата 40 мм

Размер min нет мм

Размер max 40 мм

Размер min 1/2 дюйм

Размер max 1 1/2 дюйм

Материал рабочей части CrV

Материал рукояти CrV

Диэлектрическое покрытие нет

Класс товара Профессиональный

Вид дюймовый