Тип E6013

Марка электрода LOTUS 6013

Диаметр 3.2 мм

Свариваемый материал углеродистые стали

Для наплавки да

Покрытие рутил-целлюлозное

Аналоги ОК 46.00, МР-3С, ОЗС-12, АНО-21

Длина 350 мм

Сертификат Накс да

Вес нетто 2.5 кг