Тип LB-52U

Марка электрода LB-52U

Диаметр 3.2 мм

Свариваемый материал углеродистые стали

Покрытие основное

Длина 350 мм

Вес нетто 5 кг