Температура нагрева 1400 град

Температура пламени 1300 град

Газ изобутан, пропан, бутан

Пьезоподжиг да

Регулятор уровня пламени да

Баллон в комплекте нет

Предварительный нагрев газа нет

Тип пламени стреловидное

Соединение цанговое

Габариты без упаковки 200x140x50 мм

Вес нетто 0.16 кг