Материал инструментальная сталь

Длина 400 мм

Мах захват 70 мм

Ширина губок 11 мм

Прямая форма губок нет

Количество позиций установки 9

Диэлектрическое покрытие нет